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第一部分  资格审查
一、资格审查条件
本项目采用资格后审的方式，即在开标后、评标前进行。招标人将根据规定的资格审查条件对投标人进行审查，通过审查的投标人方可进入评标阶段。投标人必须满足的资格条件如下表所示。
资格审查要求对照表

	序号
	资格和符合性检查回应内容
	是否响应

（填“是”或“否”）
	资格审查文件中的页码

	1
	1.企业营业执照或“三证合一”证照。

2.企业资质类别、等级：

具有有效期内的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质。
3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.法人代表和受委托人身份证复印件（用于确认受委托人身份）；

提供相关复印件须加盖单位公章。
	
	

	2
	承诺书：

投标人须提供资格审查承诺书（格式附后），加盖法定代表人签章（或手写签名）及单位公章。
	
	

	投标人：______________________(盖章)
日    期：_______年______月______日


注：此表应装订在资格审查文件目录页后，便于招标人审查。
二、资格审查说明

1.投标人必须满足以上所有条件，如有其中一项不满足，则资格审查不予通过，不能进入下一步评标。

2.资格审查资料包含（但不限于）以下内容：

（1）营业执照

（2）相关资质证书

（3）信用情况
（4）承诺书

3.截图要求
对照《资格审查对照表》里企业资质、等级，信用情况；相关内容可在网上查询的，投标人须提供投标截止时间前10日内国家官方网站查询截图，未提供、截图不清晰或不完整导致无法核实的，资格审查不予通过。

4.其他

招标人保留在开标后对投标人上述信息进行再次核验的权利。若发现截图信息与官方系统实时记录不符，以官方系统记录为准，并视为投标人提供虚假材料，取消其投标资格。
三、资格审查文件递交

1.投标人提供的全部资料必须真实、有效、详细，以便招标人做出正确判断。未按要求在资格审查文件中提供具体证明材料、未按资格审查文件的装订密封要求或未按资格审查文件格式要求填写的资格审查文件，将导致资格审查不合格。投标人如提供虚假材料通过资格审查，一经发现，招标人有权取消其投标资格，并提交有关部门追究其责任。
2.资格审查文件应单独装订，份数为一式贰份（壹份正本、壹份副本），与肆份投标文件（壹份正本、叁份副本）一并密封递交；要求编制目录、标注页码、装订成册，每份纸质文件应清楚标明“正本”或“副本”字样，正本与副本不一致时以正本为准。请在投标截止时间前与投标文件一并密封送达正德职业技术学院东门，递交前请联系毛老师（电话：025-52111868）；逾期不再受理，视为自动放弃投标。

3.投标人所递交的全部文件均不予退还。
4.投标人应自行承担编制及递交资格审查文件、投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不承担任何责任。

附：资格审查承诺书
资格审查承诺书

________________（招标人）：
我公司将参加_____________________（项目名称）的投标，现承诺如下：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.不存在下列任意一种情形：
（1）不具有独立法人资格的附属机构（单位）。
（2）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的。
（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。
（4）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。

（5）投标人近 3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过 5 年的。
3.我公司和拟派项目负责人近 2 年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到有关行政主管部门行政处罚的。

4.资格审查文件中的重要内容没有失实或者弄虚作假。
本公司若有违反以上承诺的行为，愿意承担法律责任，包括：招标人拒绝我公司投标；愿意接受相关行政主管部门做出的处罚。

投  标  人：______________（盖章）
法定代表人：______________（法人章或签名）

日     期 ：_____年____月____日

第二部分　投标人须知
一、招标文件

1.本文件中招标单位为正德职业技术学院，亦称甲方；中标人系指确定中标候选供应商，亦称乙方。本项目为一个标段。
2.招标文件包括第一、第二、第三、第四、第五、第六共六个部分。

3.投标人应详阅招标文件中的所有条款；不按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能被拒绝接受，其后果由投标人自行承担。
二、招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到后及时答复，必要时顺延投标截止时间。在此时间之后的或其他非书面方式的任何质疑，招标人将不予答复。

三、招标文件的补充或修正       

招标人可在投标截止时间前对招标文件进行补充或修改。补充或修改内容可能影响投标文件编制的，投标截止时间相应顺延。
四、投标文件的文字

1.投标文件以及投标人与招标人之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

2.投标人已印签好的说明书等可以使用其它文字，但应附有全文中文译文。

3.任何不符合上述两项规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

五、投标文件的签署及其形式

1.投标文件应密封。投标人应在投标函中写清投标人全称、地址、邮编、电话等，并由授权代表签字或盖章。

2.投标文件须一式肆份，分别为“正本”壹份和“副本”叁份，正本与副本不一致时以正本为准。

3.投标文件的正、副本都应用打字机或不退色墨水书写，且经授权代表签署。

4.投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

5.投标报价须以人民币报价，币制、金额单位要统一并由授权代表签署。

6.投标文件由投标人在规定的时间内送达。

第三部分  招标方式及相关规定

一、招标方式
正德职业技术学院中心机房设备采购项目为公开招标，请投标人在规定时间将投标文件密封后，送至正德职业技术学院。

二、采购程序
报名→现场踏勘→提交投标相关材料→招标评审→确定中标单位。

三、供应商管理
投标人必须服从学院相关管理规定，严格把握质量关及安全关；在现场施工发生的自身财产、人身安全和造成的招标方财产损坏和人身安全均由中标方负责。

四、递交投标文件截止时间

2026年8月26日上午10：00。
五、递交投标文件地点

南京市江宁区将军大道18号，正德职业技术学院东门（逾期或未送达指定地点的投标文件不予受理）。

六、开标地点

正德职业技术学院行政楼一楼资产管理办公室。

七、异常低价投标审查

1.评标过程中出现下列情形之一的，采购招标工作组可根据实际情况启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的；

（4）采购招标工作组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.采购招标工作组启动异常低价投标审查后，将要求相关供应商在评审现场合理时间内（30分钟）对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。供应商不能提供或说明不能证明其报价合理性的，采购招标工作组有权根据规定将其作为无效投标处理。

八、评标办法
本项目采用综合评分法，综合评审后确定中标候选人。评分标准如下表：

项目评分表
	序号
	评分项目
	评分方法
	分值

	一
	投标报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	30

	二
	业绩

（5分）
	投标人自2023年8月1日至投标截止日期间（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩，每提供一份有效合同得1分，最高得5分。（业绩合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）注：合同复印件须包含签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间等关键信息，信息不完整或模糊不清的不得分。
	5

	三
	企业资质与综合实力

（5分）
	1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护方向）三级及以上，得2分（本项最高得2分）；2.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分（缺一项扣1分）。注：须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。
	5

	四
	经营情况

（6分）
	1.资产负债率（2分）：
资产负债率<60%，得2分；60%≤资产负债率<80%，得1分；资产负债率≥80%，得0.5分。

2现金比率（2分）：
现金比率>30%，得2分；10%<现金比率≤30%，得1分；现金比率≤10%，得0.5分。

3.流动比率（2分）：
流动比率>2，得2分；1<流动比率≤2，得1分；流动比率≤1，得0.5分。

审计报告为保留意见、无法表示意见或否定意见三者中任一结论，或审计报告及财务报表未提供或提供不全该项不得分。

特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。
	6

	五
	技术参数响应

（16分）
	对照第四部分“采购需求及技术要求”第三点“技术要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（技术条款）：

1.“★”号指标为实质性响应条款，有1项不满足即视为无效投标；

2.“▲”号指标为重要性响应条款，有1项不满足扣2分，扣完为止；

3.非“★”非“▲”项每负偏离1项扣1分，扣完为止；

4.全部满足招标文件要求的，得16分。
	16

	六
	商务条款响应

（4分）
	对照第五部分“报价内容及相关要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（商务条款）。

全部满足招标文件要求的，得4分；每有一项负偏离，扣1分，扣完为止。
	4

	七
	项目实施方案

（15分）
	根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，包括但不限于：设备供货计划与保障措施、系统集成与组网调试方案（含新旧监控系统兼容对接、云桌面平台部署）、批量安装与测试验收方案、进度计划与工期保障措施、安全文明施工及成品保护措施等等：

• 方案科学合理，内容详实，措施完善，可操作性强，得10-15分；• 方案基本合理，内容较详实，措施基本到位，得5-9分；

• 方案粗略或未提供，得0-4分。
	15

	八
	售后服务方案

（6分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，包括但不限于：售后服务体系与团队配置、故障响应时效承诺（须满足或优于招标文件要求：30分钟响应、2小时到场、4小时修复）、巡检维护计划（每学期至少1次）、备品备件保障及无法当场修复时的替代方案、质保期后维修服务承诺等等：

• 方案完整具体，响应时效优于招标要求，保障措施有力，得5-6分；

• 方案基本完整，响应时效满足招标要求，保障措施一般，得3-4分；

• 方案粗略或未提供，得0-2分。
	6

	九
	培训方案（5分）
	根据投标人提供的培训方案进行综合评分，包括但不限于：培训内容（须包含设备操作、日常维护、常见故障处理等）、培训方式（现场实操+操作手册+视频教程）、培训时间与人员安排、培训效果保障措施等等：

• 方案内容全面，方式多样，安排合理，得4-5分；

• 方案内容基本完整，方式较单一，安排一般，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	5

	十
	施工组织与设备安装调试方案

（5分）
	根据投标人提供的施工组织及设备安装调试方案进行综合评分，包括但不限于：机房设备安装部署方案（服务器上架、网络设备组网、理线接线等）、监控系统施工方案（点位布设、网络传输、系统联调等）、信息发布屏安装方案（壁挂安装、网络接入、平台对接等）、多区域协调施工计划（涉及3209、3309、3409三个机房）、安全防护及应急处理措施等等：

• 方案详实，工序安排合理，措施完善，针对性及可行性强，得4-5分；

• 方案基本完整，措施基本到位，可行性一般，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	5

	十一
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体编制质量进行评分：
• 编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 

• 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 

• 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	3

	总分
	100


九、投标人如需咨询，请与招标单位联系。
商务咨询：毛老师   电话025-52111868 18913816317
技术咨询：陈老师   电话18913816240

其他未明确条款以合同约定为准。

第四部分 采购需求及技术要求

一、项目概况
本次项目涵盖学院中心机房采购显示器（含键鼠）、监控系统和信息发布屏的升级改造及服务器、交换机、云终端等核心计算网络设备，并提供服务器机柜供应以及整体组网工程的实施服务。

二、采购内容

	序号
	货物名称
	数量 （单位）

	1
	显示器（含键鼠）
	433套

	2
	信息发布屏
	3台

	3
	监控系统升级
	1套

	4
	2U服务器
	3台

	5
	超融合服务器
	2台

	6
	服务器机柜
	1台

	7
	千兆存储交换机
	4台

	8
	云终端（瘦终端）
	163台

	9
	云桌面授权
	163个

	10
	机房教学管理软件授权
	163个


三、技术要求

1.中心机房显示器采购

本次招标采购 433台 23.8 英寸显示器（含键鼠），要求色彩还原准确，适配教学演示、文档编辑、图形预览等场景，供应商须提供对应质保服务，具体配置要求如下：

技术指标列表

	项目
	显示器（含键鼠）参数要求
	数量

（含键鼠）

	尺寸
	23.8英寸
	433台



	分辨率
	FHD 1920×1080 全高清
	

	刷新率
	≥100Hz，画面动态流畅无拖影
	

	面板类型
	IPS 广视角面板，多角度观看无色偏
	

	护眼功能
	搭载硬件级低蓝光芯片，支持无频闪 DC 调光，长时间办公降低视觉疲劳
	

	接口配置
	配 HDMI 视频输入接口，兼容云终端信号输出
	

	安装孔位
	设备配备标准VESA 75×75mm壁挂安装孔位；显示器支架结构设计于壁挂孔下方，不遮挡壁挂安装空间，可直接配套壁挂支架、显示器升降支架使用。
	

	键鼠
	1.键盘：配套有线USB键盘，标准104键布局，全尺寸按键，字符耐磨不掉色，适配办公、教学文字输入场景

2.鼠标：配套有线USB三键光电鼠标，左右主键+滚轮中键，定位精准，适配云桌面操作使用
	

	兼容性
	整机需完美适配学院现有云桌面终端及配套壁挂支架方案，信号输出、物理安装无适配冲突，可直接批量部署。
	

	品牌要求
	投标人所投产品应为市场主流品牌，产品质量、性能不低于本技术参数要求，并提供产品官方技术规格书及第三方检测报告予以证明，推荐联想、华为、冠捷（AOC）等品牌。
	

	质保服务
	提供6年整机免费质保，质保范围包含显示器、配套键鼠全套设备；质保期内提供原厂上门维修更换服务，7×24 小时故障响应。
	


所有本次采购的显示器、键鼠等全部设备，投标方须书面承诺交付原厂全新未拆封正品，严格按照项目工期按期到货，不得提供翻新、返修、库存积压设备。
2.中心机房门口信息发布屏升级改造

（1）项目概况

采购数量：信息发布屏 3 台

使用场景：3209、3309、3409门外公共区域信息公示、通知轮播展示；要求接入单位现有知了知屏信息发布平台，具备完善防篡改、防外部操控能力，禁止无关人员投屏、语音控制、修改系统与发布内容。

参考基准机型：华为Vision智慧屏5 SE 65英寸，投标人所提供产品性能不低于该参考基准机型。

（2）整机硬件核心技术参数（★为实质性响应条款，不满足视为无效投标）
·屏幕显示规格

★屏幕尺寸：65英寸，16:9标准商用显示比例，MiniLED直下式背光

★物理分辨率：3840×2160（4K超高清），240Hz高刷新率，支持MEMC动态运动补偿，峰值亮度≥1000nit，HDR10解码，178°广视角，门外多角度观看无偏色、反光严重问题

色域：广色域色彩方案，色彩还原真实，适配图片、短视频、图文通知长期轮播；一级能效，整机典型功耗≤280W

机身外观：星际黑金属窄边框，超薄机身，不含底座尺寸约 1890mm×1110.9mm×76.5mm，支持壁挂安装，配套原厂壁挂支架，适配办公楼墙体安装

·硬件运算与存储

操作系统：预装HarmonyOS 4.3原生系统，兼容知了知屏TV版APK，支持U盘侧载、华为分享安装第三方商用发布软件

★内存存储：3GB运行内存+64GB机身存储，支持内存拓展技术，长时间循环播放图文、短视频无卡顿、闪退；支持本地离线缓存，断网持续播放已下发内容。

华为芯片：自研鸿鹄画质芯片，支持4K 120fps高清硬解码，兼容JPG、PNG、MP4、MOV、PDF、网页等知了知屏全素材格式

音频：2×25W全频扬声器，音量分级锁定，支持后台统一静音/ 限音量，避免门外噪音干扰办公区

·网络与接口

无线：双频WiFi 2.4G/5GHz、蓝牙5.1，可接入单位办公内网；支持静态IP配置，适配内网信息发布管理

有线：预留网口、HDMI2.1接口×2、USB2.0/3.0接口，支持本地素材导入、设备调试

外设：配套原厂红外遥控器，支持功能锁定，可屏蔽语音、主页、设置快捷键

·硬件安全与防护基础

整机通过3C强制认证、一级节能认证，原厂整机质保≥2年；平均无故障运行时间MTBF≥60000小时，满足7×16小时长期公示使用。

支持机身实体按键锁定功能，可关闭机身侧边物理调节按键，杜绝路人直接操作屏幕。

前置摄像头可系统级完全关闭、禁用，杜绝AI交互弹窗干扰展示内容。

（3）知了知屏平台兼容与信息发布功能（★实质性条款）
★整机无需外接工控盒子，原生鸿蒙系统可直接安装、稳定运行知了知屏TV端发布软件，无需硬件改造、无兼容闪退问题。

素材传输加密下发，播放内容本地校验，普通人员无法通过U盘篡改本地播放文件。

（4）防篡改、防外部操控安全管控要求（核心需求，★实质性条款）

·系统底层权限锁定能力（屏幕本地防修改）

★支持设置系统访问密码（儿童锁/家长管控），无授权密码无法进入系统设置、网络设置、应用管理、卸载软件、修改开关机参数；访客点击设置菜单直接弹出密码验证。

★支持开机自启知了知屏全屏模式，开机跳过系统主页，直接进入信息发布轮播界面；可屏蔽系统底部导航栏、顶部状态栏，隐藏全部系统操作入口。

全局按键拦截：遥控器返回键、主页键、菜单键全局拦截，仅保留音量调节功能；无密码无法退出知了知屏程序，无法切回电视桌面。

支持ADB调试开关管控，可关闭USB调试，禁止外来U盘批量安装软件、远程篡改设备配置。

·彻底禁用语音交互，杜绝语音操控篡改

可系统级关闭远场拾音、语音唤醒、离线语音助手；关闭遥控器语音按键，按下无任何响应。

应用管理内可停用“智慧语音”系统程序，关闭麦克风全部权限，整机完全无语音控制通道，无法通过喊话切换画面、打开设置。

·全通道关闭投屏、互联，禁止外人手机覆盖展示内容

系统可一键关闭无线投屏、超级终端、多设备协同、碰一碰NFC投屏，同WiFi下手机无法搜索、镜像投屏至屏幕。

关闭华为分享、蓝牙文件传输，禁止外来手机向屏幕推送图片、视频、控制画面；蓝牙可按需完全禁用，防止外设接入篡改设置。

关闭设备发现广播，内网其他终端无法检索到本展示屏设备，杜绝劫持投屏、远程越权控制。

中心机房监控系统升级改造

总体目标

现有前端摄像设备：3209机房部署网络监控摄像头12台，3309机房部署网络监控摄像头24台，两层原有监控摄像头共计36台。

（1）完成3409机房两个区全覆盖视频监控搭建，消除机房安全监控盲区，实现机房设备运行、人员进出、环境状态24小时不间断视频录制；

（2）在3309办公室增设本地监视终端与工控管理主机，实现三层所有机房监控画面本地实时预览、录像回放、设备一键管理，减少运维往返总控室频次；

（3）沿用现有总控室录像机存储资源，统一全网监控组网，保证新旧监控系统无缝兼容，无需改动原有成熟监控架构；

（4）整套系统满足校园机房安防标准，视频录像存储时长、画面清晰度、网络稳定性符合校园标准化考场及机房安防统一规范。

项目改造具体需求

（1）前端监控点位新增需求

本次新建3409机房2个功能区，每个功能区4台摄像机，共8台。3409的摄像头建议和分区隔断一起建设，按照机房无死角全覆盖监控标准，每个分区布设4台400万高清网络POE摄像头，合计新增前端摄像头8台，覆盖机房出入口、空调配电区域、过道、消防通道全部关键点位，杜绝监控死角。

（2）网络传输系统新增需求

3409机房现有网络机柜内新增1台24口POE供电交换机，为本次8台新增摄像头提供网线供电+网络数据传输一体化服务，无需额外布设摄像头供电电源线，简化机房布线，同时预留交换机空余端口，满足后续机房监控点位扩容需求。新增交换机通过主干网线对接原有三层监控汇聚网络，最终将视频信号传输至总控室录像机。

（3）本地可视化管控需求

3309办公室新增高清监视器1台，本地实时轮巡/固定显示三层3209、3309、3409全部机房监控实时画面；配套新增工控主机1台，部署监控客户端管理软件，实现本地设备参数配置、录像下载、历史回放、异常画面抓拍、设备在线状态监测全功能管理。

（4）系统兼容需求

所有新增监控设备协议、码流格式与现有标准化考场录像机完全兼容，直接接入录像机空余通道，统一存储、统一管理，新旧系统共用一套后端存储平台，无需单独新增NVR录像机。
具体设备清单如下：

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	400万高清POE网络摄像头
	8台
	覆盖3409机房2个分区

	2
	24口POE千兆交换机
	1台
	部署于3409机房机柜

	3
	高清监控专用监视器
	1台
	安装于3309办公室

	4
	监控专用工控主机
	1台
	配套监视器使用

	5
	辅材及施工服务费
	1批
	


4.3409-1和3409-2云平台机房

本次招标采购3台2U服务器，2台超融合服务器，163台云终端（瘦终端），4台千兆存储交换机，1台服务器机柜，163个云桌面软件（瘦终端授权），163个机房教学管理软件。

具体配置要求如下：

	序号
	名称
	推荐品牌
	技术参数
	数量

	1
	2U服务器
	H3C、华为、浪潮
	1、设备机架规格

★设备采用标准2U机架式工业服务器架构，适配标准机柜安装；支持双路可扩展系列处理器，整机扩展性强，满足VDI桌面云大规模节点部署扩容需求。

★内存插槽≥24个，支持DDR4高速内存，满足多虚拟机并发运行内存扩容需求；硬盘位配置≥12个，支持2.5英寸/3.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘，支持硬盘热更换，无需停机维护，保障云平台业务连续性。

2、中央处理器（CPU）

★配置2颗X86架构企业级可扩展处理器，单颗处理器核心数≥20核，基础主频≥2.8GHz，支持超线程、睿频加速技术，满足多VDI虚拟机并行运算、桌面调度、编码运算算力需求，适配高密度云桌面并发场景。

3、系统内存

★配置32GB DDR4 ECC高速服务器内存，共计12根，总内存容量≥384GB；内存支持ECC纠错、热插拔技术，具备数据纠错、故障自愈能力，保障多用户云桌面稳定运行，杜绝内存故障导致的虚拟机宕机、卡顿问题。

4、本地存储硬盘

★硬盘配置整体满足VDI桌面系统系统盘、数据盘、缓存盘分层存储需求，具体配置如下：

（1）600G 2.5英寸 10K SAS高速硬盘≥2块，用于系统及核心业务部署；

（2）480G 2.5英寸 SATA SSD固态硬盘≥2块，用于桌面缓存、热点数据读写，提升云桌面访问速度；

（3）2.4T 2.5英寸 10K SAS高速硬盘≥3块，用于用户数据、桌面镜像、业务数据持久化存储。

5、视频编码模块

★内置专用编码卡，支持50路及以上视频编码并发处理能力，适配云桌面视频播放、远程教学、视频会议、画面推送等高清场景，保障多路桌面视频并发传输无卡顿、无花屏。

6、网络接口配置

★配置千兆电口网卡≥2个，满足管理、内网常规数据传输；配置万兆光口网卡≥2个，含配套万兆光模块，支持万兆高速数据转发，满足多用户云桌面并发登录、大文件传输、桌面画面实时推送带宽需求，支持多网卡绑定、负载均衡、链路冗余，保障网络稳定。

7、RAID阵列配置

★配置独立RAID卡，搭载1G缓存+电池保护模块，支持RAID0/1/5/6/10等主流阵列模式，支持断电缓存数据保护，防止意外断电导致的数据丢失、阵列损坏，提升存储数据安全性和读写性能，适配VDI数据高可靠存储需求。

8、电源模块

★配置800W高效冗余电源≥2个，支持负载均衡、故障自动切换，单电源故障不影响整机运行，满足服务器7×24小时不间断运行供电需求，具备节能、稳压、抗电压波动能力。

9、扩展插槽

★设备自带2个PCIe 4.0×16高速扩展插槽，可兼容高性能显卡、加速卡等设备拓展，支持后续云桌面图形加速、高清渲染业务升级拓展，插槽传输速率高、兼容性强。
	3台

	2
	超融合服务器
	
	1、设备机架规格

★设备采用标准2U机架式工业超融合服务器架构，适配标准机柜安装；支持双路可扩展处理器，整机扩展性强，满足超融合云平台大规模节点部署、扩容及集群组网需求。

★内存插槽≥24个，支持高速内存扩容，满足超融合多虚拟机、多桌面并发运行需求；硬盘位配置≥12个，支持2.5英寸SAS/SATA热插拔硬盘，支持不停机硬盘更换，保障超融合集群业务持续稳定运行。

2、中央处理器（CPU）

★配置2颗X86架构企业级可扩展处理器，单颗处理器核心数≥32核，基础主频≥2.9GHz，支持超线程、多核并行运算技术，满足超融合架构下高密度VDI虚拟桌面并发调度、图形算力支撑、业务数据处理算力需求，适配大规模云桌面集群部署场景。

3、系统内存

★配置64GB高速服务器内存，共计8根，总内存容量≥512GB；支持ECC数据纠错技术，具备故障自愈、数据稳定防护能力，可承载超融合平台大量虚拟机并发运行，有效避免内存故障引发的桌面卡顿、虚拟机宕机、集群异常等问题。

4、本地存储硬盘

★硬盘配置满足超融合系统分层存储、桌面镜像存储、热点数据缓存、用户业务数据持久化存储需求，具体配置如下：

（1）600G 2.5英寸 10K SAS高速硬盘≥2块，用于超融合系统底层部署、核心业务承载；

（2）960G 2.5英寸 SATA SSD固态硬盘≥4块，用于桌面热点数据缓存、虚拟桌面镜像读写、加速云桌面登录及运行响应速度。

5、专业图形显卡

★配置2块专业级图形加速显卡，单卡独立显存≥48G，支持大型图形渲染、三维建模、高清画面加速、图形化VDI桌面并发处理，满足高性能图形云桌面业务场景需求，适配设计、仿真、可视化办公等高端VDI应用。

6、网络接口配置

★配置千兆电口网卡≥2个，用于设备管理、内网运维、常规业务数据传输；配置万兆光口网卡≥2个，配套原装万兆光模块，支持万兆高速数据转发，满足超融合集群数据同步、多用户云桌面并发登录、大文件传输、实时画面推送带宽需求，支持多网卡绑定、负载均衡、链路冗余，保障集群网络高稳定、高可用运行。

7、RAID阵列配置

★配置独立高性能RAID卡，搭载1G缓存及电池保护模块，支持RAID0/1/5/6/10等主流阵列模式，具备断电缓存数据保护功能，可有效避免意外断电、设备异常导致的数据丢失、阵列损坏，大幅提升超融合存储数据安全性与整体读写性能，适配超融合高可靠存储架构需求。

8、电源模块

★配置2块1300W服务器专用冗余电源，采用1+1冗余架构，支持负载均衡、故障自动切换，单台电源故障不影响整机及集群业务运行，满足超融合服务器7×24小时不间断高负载运行需求，具备高效节能、电压稳压、抗电网波动能力。

9、扩展插槽

★设备自带2个及以上PCIe 4.0×16高速扩展插槽，适配本项目专业图形显卡安装使用。
	2台

	3
	云终端
	
	1、中央处理器（CPU）

★处理器采用ARM架构，核心数量≥4核，处理器最大工作频率≥2.0GHz，低功耗运行，性能稳定，可满足终端系统运行、日常业务处理、外设驱动调度等业务需求。

2、系统内存

★配置内存容量≥4GB，内存类型支持DDR4/LPDDR4，具备读写速率高、运行功耗低、运行稳定性强等优势，保障系统及应用软件流畅稳定运行。

3、本地存储

★本机固态存储容量≥32GB，可满足系统安装、程序部署、本地日志缓存及基础数据存储需求，读写响应快速，适配终端常态化运行场景。

4、网络配置

★板载自适应千兆网络接口，支持10/100/1000Mbps速率自适应，支持静态IP、动态IP获取，网络传输稳定、延迟低，满足内网业务接入、数据上传下载、远程运维等网络使用需求。

5、外设接口配置

★设备接口配置齐全，满足音视频输出、外设拓展接入需求，具体接口配置如下：

（1）USB接口：配置≥2个USB3.0高速接口、≥4个USB2.0接口，可兼容各类外设、键鼠、存储设备拓展接入；

（2）视频接口：配置1路VGA接口、1路HDMI高清视频接口，支持双视频输出，适配多场景显示投屏需求；

（3）音频接口：配置1个3.5mm耳机麦克风二合一接口，支持音频输入输出，满足语音对讲、音频播放等功能需求。

6、电源参数

★设备适配标准直流供电规格，供电输入参数为12V/3A，供电稳定、功耗可控，具备过压、过流、短路保护能力，保障设备长期安全稳定运行。
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	千兆交换机
	H3C、锐捷、华为
	1.电口：配备48个10/100/1000M自适应以太网电口，支持自动协商功能，可根据连接设备的速率自动调整，支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab标准。每个电口需具备链路聚合功能，最多支持 8 个端口汇聚，提升链路带宽和冗余性。

2.光口：配置2个1G/10G SFP+光口，支持热插拔，兼容1Gbps和10Gbps传输速率，支持IEEE 802.3z、IEEE 802.3ae标准。光口需支持端口速率、双工模式手动配置，以及自协商功能。

3.电源：采用固化单交流电源，额定输入电压范围为100-240V AC，50/60Hz，具备过压、欠压、过流、短路等多重保护机制，保障设备稳定运行。电源转换效率不低于85%，降低能耗与发热量，支持电源状态监测，可通过管理界面实时查看电源工作状态。

4.光模块要求：每台交换机配备一对SFP+单模光模块，支持10Gbps传输速率，波长为1310nm，传输距离不低于10公里，符合ITU-T G.652标准光纤传输要求。光模块需具备数字诊断功能（DDM），可实时监测光功率、温度、电压、电流等参数，并通过交换机管理界面显示。

5.性能：交换容量不低于336Gbps，包转发率不低于96Mpps，确保数据包无阻塞转发。

6.硬件：设备采用机架式设计，尺寸符合19英寸标准机架安装，高度不超过1U，方便机房空间部署。具备良好的散热设计，采用静音风扇或无风扇被动散热方式，运行噪音不超过45dB（A），保障机房安静环境。设备工作温度范围为0℃-50℃，存储温度范围为- 40℃-70℃，工作湿度范围为10%-90%（无冷凝），适应不同环境条件。
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	服务器机柜
	　
	1.42U标准服务器机柜
2.尺寸：600*1000*2100前后单开网孔门
3.材料：优质冷轧钢
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	云桌面软件
	　
	含84个点位VGPU，79个普通点位

含5年软件技术服务

一、能够统一的服务器部署融合桌面云管理平台

1.至少支持VDI/VOI两种及以上架构桌面云技术架构，在一个WEB管理平台即可完成VDI/VOI两种类型的桌面管理。

2.平台支持在单个终端上部署多个操作系统，系统兼容Windows7、8、10，Windows Server2008、2012、2016，Linux（Ubantu、CentOS），国产操作系统（麒麟操作系统、统信UOS）等。

二、满足基础远程管理功能

1.支持远程开关机。

2.针对云桌面虚拟机的系统盘/数据盘支持分别设定不同的还原策略例如每次还原、每天还原，每月还原等等，满足不同的学习、考试要求。防止系统盘、数据盘爆满的同时，也能满足考试要求下，数据资料保存一定期限的要求。

三、管理平台高可用，单台服务器故障，不影响整体使用；同时，云桌面服务器应采用集群模式部署，由多台服务器共同承载云桌面的并发要求，且各台服务器的利用率基本一致。

四、支持电子教学软件的统一配置和课程模板切换功能，可直接通过教学管理软件切换所需的教学模板。

五、云桌面软件需能够实现对所有终端的统一管理、配置下发、模板切换、安全管控等功能；

六、云桌面软件应能够灵活的修改虚拟机的配置，包括且不限于CPU、内存、硬盘等，实现不同课程不同镜像，避免出现单个镜像过大导致系统卡顿现象发生。

七、管理员能够集中批量的控制终端外设使用情况，包括且不限于USB接口、打印机等，可以自主选择实现禁用、启用等功能。

八、支持不同的学生终端操作界面，管理员或教师终端能够自主选择控制学生终端或由学生终端自主选择课程镜像；

九、教学管理软件至少能够实现屏幕广播、随堂测验、收发作业、远程控制、教师录屏、学生举手、屏幕监控等功能。

十、为避免教学事故的发生，胖终端可灵活选择课程镜像，在线模式下可以通过管理员更换操作系统，离线模式下能够保证系统正常运行，不会出现中断或卡顿情况；

十一、支持嵌套虚拟化功能，实现在云桌面中安装VMware Workstation虚拟机运行Windows Server 2016系统，满足操作系统、大数据、网络攻防等课程的实验需求，可根据血药开启或关闭该功能，并支持一键升级，提供管理平台嵌套虚拟化功能配置页面截图。

十二、满足承接各类考试和培训等各类系统环境要求

1.支持批量修改或新建专有虚拟环境，实现虚拟机IP、系统登录名（用户名）、计算机名等的批量设置或修改，满足等考环境特殊的部署要求。等考完成后，可以快速收回资源，快速切换回机房原来的教学环境，无需重新同传和拷贝系统过程，提高部署效率和质量。2.支持考试场景下，学生的网络访问管控，设备的管控，包括移动设备接入、USB设备、存储设备等；老师可以远程监控学生的桌面行为，进行远程屏幕控制，或者多屏幕监看，保障考试的安全性。

十三、支持GPU资源的统一管理和分配

1.支持GPU池化统一管理功能，支持物理显卡和虚拟显卡的池化管理，在管理系统对平台内的所有显卡进行统一批量操作。

▲2.支持GPU虚拟机的容错和迁移，当集群中某一节点出现故障的情况下，用户只需重连桌面，GPU虚拟机即可自动运行到其它GPU服务器上并自动分配相同规格的CPU、内存、硬盘、GPU资源。（提供功能截图和第三方检测报告，报告须具备CMA或CNAS标识）

▲3、支持为虚拟机预分配GPU资源，无论该虚拟机在启动时，是否被成功分配GPU资源，均可正常开机并使用，此过程无须管理员介入。虚机显卡支持QXL、VirtIO、VGA类型，满足桌面的高可用性要求。（提供功能截图和第三方检测报告，报告须具备CMA或CNAS标识）

▲4、支持将多个虚拟或物理显卡资源关联给同一个桌面虚拟机，提高该桌面的GPU算力资源，以满足仿真实训等场景需求。（提供功能截图和第三方检测报告，报告须具备CMA或CNAS标识）
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	机房教学管理软件
	　

　
	1.终端的云课堂软件授权，含5年软件技术服务

2.屏幕广播：教师机能够将屏幕画面实时、流畅地广播至全体学生机，支持全屏、窗口以及自定义区域广播模式。广播过程中，应保证画质清晰，无明显延迟、卡顿、丢帧现象，帧率不低于25fps，分辨率不低于[1920×1080]。支持在广播时同步传输音频，确保声音清晰、无杂音，音量可调节。

3.学生演示：可选取任意学生机的屏幕画面，将其广播展示给全体学生或特定分组学生，方便学生进行成果展示、经验分享。​
屏幕监看：教师机可实时监看单个、多个或全体学生机的屏幕画面，支持多屏同时查看，能直观了解学生学习状态。可设置自动轮巡监看，轮巡间隔时间可自定义，范围为[1-60]秒。​
4.远程控制：教师可远程对学生机进行操作，如开机、关机、重启、锁屏、解锁，打开、关闭应用程序或文件等，实现对学生学习过程的有效干预。远程控制操作响应时间应小于1秒，操作流畅无卡顿。

5.互动教学功能​
语音广播与对讲：教师可进行语音广播，向全体或部分学生讲话；支持语音对讲功能，教师与学生、学生与学生之间可进行实时语音交流，语音质量清晰、无回声、无延迟，延迟时间不超过0.5秒。

举手与发言：学生可通过学生端程序举手，向教师发起提问或申请发言，教师能及时收到提示并允许学生发言，实现课堂互动交流。

6.分组教学：可根据教学需求，将学生进行分组，在小组内开展讨论、协作学习等活动。教师能对各小组进行监控和指导，查看小组讨论情况，参与小组交流。分组信息应能保存，下次上课可直接调用。

7.文件分发：教师可将教学资料、课件、作业等各类文件，快速分发给全体、部分或单个学生机。支持批量选择文件，文件传输速度在千兆网络环境下不低于10 MB/s，传输过程中应显示传输进度、剩余时间等信息。​
文件收集：学生可将完成的作业、作品等文件提交至教师机指定文件夹，教师能便捷查看、下载学生提交的文件，支持批量下载。文件收集功能应具备自动重命名、防重复提交等机制，确保文件管理有序。​
8.电子点名：教师通过电子点名功能，快速了解学生出勤情况，可生成点名记录并导出，点名记录应包含学生姓名、学号、考勤状态、时间等信息。​
9.黑屏肃静：教师可一键使学生机屏幕黑屏，锁定键盘和鼠标，强制学生专注听讲，解除黑屏后学生机恢复原有状态。​
10.学生限制：可对学生机设置多种限制策略，包括上网限制（如禁止访问特定网站、限制上网时间等）、应用程序限制（禁止运行与教学无关的程序）、USB口使用限制（可设置只读、禁用等模式）、网络打印机和光驱使用限制等，且支持对不同学生或分组设置个性化策略。

11.灵活还原策略：在支持win7、win8、win10、win11 及主流 Linux 系统立即还原基础上，可依据终端使用频率、硬件负载自动匹配最优还原策略。具有分区保护功能，允许对系统盘、数据盘设置差异化还原规则，兼顾教学环境纯净与个性化数据留存。

12.用户私有系统创建：强化私有系统管理功能，支持私有系统版本快照管理，方便用户快速回滚至历史状态。

13.分时段设备限制：具有智能场景模式，可预设“教学模式”“考试模式”“开放模式”等场景模板，自动联动设备、网络及应用权限配置。

14.多系统开机选单及管理：优化多系统引导界面，具有可视化编排工具，支持拖拽式调整系统优先级。新增远程开机选单配置功能，管理员可通过管理端实时修改终端启动项。

15.数据差异拷贝：优化数据传输算法，具有P2P传输、增量同步技术，实现千兆网络下差异拷贝速度≥5G/分钟。支持断点续传与传输任务优先级设置。
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	软件调试
	
	软件调试
	1项


计算机及配套设备安装组网调试要求：

（1）完成所有服务器、显示器、键鼠、交换机等设备开箱、安装、固定、理线、接线工作。

（2）统一安装正版系统、教学常用软件、驱动程序，完成批量组网、局域网互通、IP统一规划、网络稳定测试。

（3）支持学校上机教学、统一管控、批量还原、重启重置等教学机房常用功能，调试至无卡顿、无蓝屏、无网络掉线问题。

（4）整机调试完成后连续24小时满载试运行无故障，方可申请竣工验收。

第五部分  报价内容及相关要求
一、报价要求

1.中标单位为本项目唯一总负责单位，对所有设备安装、系统调试、整体交付、售后质保全权负责，系统兼容、整体验收责任。

2.所有设备调试必须符合国家现行规范、教育行业机房建设标准，满足学校日常教学、上机考试、实训授课长期稳定运行需求。

3.投标人必须按照招标要求提交详细分项报价清单，分类列明。每项设备、施工子目需明确品牌、规格、数量、单价、合价，严禁只报总价、无明细、打包模糊报价。报价清单需与投标技术方案、设备参数一一对应，明细不全视为无效投标。

二、工期要求
本项目为暑期专项采购项目，工期为50日历天。全部完成供货、安装、调试、试运行后进行验收。

项目必须实现整体交付，不得以设备到货、单项完工作为交付标准，未完成调试、未达到教学使用条件视为未完工。

项目逾期每日按合同总价的0.2%扣除违约金。若因工期延误导致新学期机房无法正常开课、影响教学任务，学校有权终止合同、另行委托第三方施工，产生的所有差价、损失、追责费用全部由原中标单位承担。

三、验收要求
竣工时必须同步提交全套资料：设备清单、原厂质保凭证、合格证、检测报告、培训记录、维保承诺书、售后服务台账。资料不全、调试不达标、隐患未清零，学校有权不予验收、不予付款。

四、质保期要求

1.云终端机房及配套设备质保

云终端设备、服务器、显示器、交换机等设备6年整机质保，全程原厂正规售后，支持官网可查保修信息，拒绝店保、翻新保、第三方保。质保期内出现硬件故障，免费更换全新配件或整机。

2.整体维保兜底条款

质保期内，因设备兼容等缺陷导致的机房整体故障，均由中标单位统一兜底负责维修整改，不得以设备厂家问题推诿责任。

五、售后服务要求
1.故障响应时效

（1）日常故障：30分钟内响应、2小时内给出解决方案。

（2）影响教学的重大故障（整室断电、大面积电脑瘫痪、空调故障导致机房无法使用）：2小时内到场处置，4小时内修复。

（3）无法当场修复的，必须提供备用设备、临时替代方案，保障学校正常教学进度，不得影响课程开展。

2. 驻场与巡检服务

（1）项目完工交付后，每学期至少提供1次免费上门巡检维保，包含设备除尘、系统优化、网络排查。

（2）开学前、考试前主动上门排查隐患，保障机房教学、考试零故障。

3. 免费培训服务

中标单位须对学校管理员、实训老师开展免费现场操作培训、运维培训，包含机房日常维护、简单故障排查、设备基础使用，培训完成后提供培训记录及完整操作手册、维保资料。

4. 售后兜底承诺

（1）质保期内所有人工、配件、上门服务全部免费，无任何隐形收费。

（2）中标单位不得以人员离职、厂家政策变动为由拒绝售后维保。

（3）项目终身提供成本价维修支持，质保期满后依旧提供优先维修服务。

六、付款方式

1.合同签订后，甲方支付合同总价款的30%；待全部教学设备完成安装调试并验收合格，甲方支付至合同总价款的95%；剩余5%待质保期结束后一次性付清（不计利息）或提供同等金额银行保函后甲方付至100%。
2.为加快结算效率，减少跨行转账可能产生的延迟与手续费，建议中标人提供交通银行对公账户用于项目款结算。

第六部分  投标文件格式
正德职业技术学院

项目名称：中心机房设备采购

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-08-003

投  标  文  件

投标人：                  
法定代表人：              
      年        月       日
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附件一：项目评分目录

	序号
	评分项目
	评分方法
	页码

	一
	投标报价

（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30（计算结果保留小数点后两位）。
	

	二
	业绩

（5分）
	投标人自2023年8月1日至投标截止日期间（以合同签订时间为准）承担过的类似项目业绩，每提供一份有效合同得1分，最高得5分。（业绩合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）注：合同复印件须包含签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间等关键信息，信息不完整或模糊不清的不得分。
	

	三
	企业资质与综合实力

（5分）
	1.投标人具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书（运行维护方向）三级及以上，得2分（本项最高得2分）；2.投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最高得3分（缺一项扣1分）。注：须提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，未提供或提供无效者不得分。
	

	四
	经营情况

（6分）
	1.资产负债率（2分）：
资产负债率<60%，得2分；60%≤资产负债率<80%，得1分；资产负债率≥80%，得0.5分。

2现金比率（2分）：
现金比率>30%，得2分；10%<现金比率≤30%，得1分；现金比率≤10%，得0.5分。

3.流动比率（2分）：
流动比率>2，得2分；1<流动比率≤2，得1分；流动比率≤1，得0.5分。

审计报告为保留意见、无法表示意见或否定意见三者中任一结论，或审计报告及财务报表未提供或提供不全该项不得分。

特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。
	

	五
	技术参数响应

（16分）
	对照第四部分“采购需求及技术要求”第三点“技术要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（技术条款）：

1.“★”号指标为实质性响应条款，有1项不满足即视为无效投标；

2.“▲”号指标为重要性响应条款，有1项不满足扣2分，扣完为止；

3.非“★”非“▲”项每负偏离1项扣1分，扣完为止；

4.全部满足招标文件要求的，得16分。
	

	六
	商务条款响应

（4分）
	对照第五部分“报价内容及相关要求”中的全部内容，逐项填写参数偏离表（商务条款）。

全部满足招标文件要求的，得4分；每有一项负偏离，扣1分，扣完为止。
	

	七
	项目实施方案

（15分）
	根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，包括但不限于：设备供货计划与保障措施、系统集成与组网调试方案（含新旧监控系统兼容对接、云桌面平台部署）、批量安装与测试验收方案、进度计划与工期保障措施、安全文明施工及成品保护措施等等：

• 方案科学合理，内容详实，措施完善，可操作性强，得10-15分；• 方案基本合理，内容较详实，措施基本到位，得5-9分；

• 方案粗略或未提供，得0-4分。
	

	八
	售后服务方案

（6分）
	根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分，包括但不限于：售后服务体系与团队配置、故障响应时效承诺（须满足或优于招标文件要求：30分钟响应、2小时到场、4小时修复）、巡检维护计划（每学期至少1次）、备品备件保障及无法当场修复时的替代方案、质保期后维修服务承诺等等：

• 方案完整具体，响应时效优于招标要求，保障措施有力，得5-6分；

• 方案基本完整，响应时效满足招标要求，保障措施一般，得3-4分；

• 方案粗略或未提供，得0-2分。
	

	九
	培训方案（5分）
	根据投标人提供的培训方案进行综合评分，包括但不限于：培训内容（须包含设备操作、日常维护、常见故障处理等）、培训方式（现场实操+操作手册+视频教程）、培训时间与人员安排、培训效果保障措施等等：

• 方案内容全面，方式多样，安排合理，得4-5分；

• 方案内容基本完整，方式较单一，安排一般，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	

	十
	施工组织与设备安装调试方案

（5分）
	根据投标人提供的施工组织及设备安装调试方案进行综合评分，包括但不限于：机房设备安装部署方案（服务器上架、网络设备组网、理线接线等）、监控系统施工方案（点位布设、网络传输、系统联调等）、信息发布屏安装方案（壁挂安装、网络接入、平台对接等）、多区域协调施工计划（涉及3209、3309、3409三个机房）、安全防护及应急处理措施等等：

• 方案详实，工序安排合理，措施完善，针对性及可行性强，得4-5分；

• 方案基本完整，措施基本到位，可行性一般，得2-3分；

• 方案粗略或未提供，得0-1分。
	

	十一
	标书制作（3分）
	根据投标文件整体编制质量进行评分：
• 编制内容完整，包含所有要求的格式附件；技术/商务偏离表清晰、无遗漏；目录清晰、页码准确；装订整齐、印刷清晰，得 3分； 

• 内容基本完整，但存在少量格式错误或装订问题，得2分； 

• 内容混乱、缺失重要材料、无页码或装订松散，得 1分。
	


注：投标人提供上述材料的原件或复印件须加盖公章。

附件二：投标函

正德职业技术学院：
根据已收到的                   项目招标文件，我单位经考察和研究上述项目招标文件的全部内容后，我方愿以总价            元的价格（明细见后），按上述项目招标文件的条件要求承诺生产、供货、服务、质量保证等所有内容。

	序号
	货物名称
	品牌/型号
	生产厂家
	数量 （单位）
	单价（元）
	总价（元）
	备注


	1
	显示器（含键鼠）
	
	
	433套
	
	
	

	2
	信息发布屏
	
	
	3台
	
	
	

	3
	监控系统升级
	
	
	1套
	
	
	

	4
	2U服务器
	
	
	3台
	
	
	

	5
	超融合服务器
	
	
	2台
	
	
	

	6
	服务器机柜
	
	
	1台
	
	
	

	7
	千兆存储交换机
	
	
	4台
	
	
	

	8
	云终端（瘦终端）
	
	
	163台
	
	
	

	9
	云桌面授权
	
	
	163个
	
	
	

	10
	机房教学管理软件授权
	
	
	163个
	
	
	

	大写合计（人民币）：

	注：1.总价必须包含完成本项目的所有费用（包含设备采购、运输、装卸、安装、调试、试运行、培训、税费、售后维保等全部费用）。

2.本项目推荐优先选用国产品牌，所投产品须完全满足本招标文件全部技术参数、施工及售后等标准。


2.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和本投标文件将构成约束我们双方的合同内容。
5.如果中标，我方将派出         (项目经理姓名)作为本项目的项目经理。
6.我方接受招标文件中的付款等条件。

7.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
8.如果中标，我方还将提供以下优惠服务：
（1）                            
（2）                            
单位名称(盖章)：
单位地址：
法定代表人或委托代理人(签字)：

邮政编码：            
电话：       

开户银行名称：
银行账号：
开户行地址：
开户行电话：        

    日期 ：
附件三：法人代表授权书

正德职业技术学院：

我            （姓名）系                        （单位名称）的法定代表人，现授权委托                     （单位名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                   项目的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
单位名称（盖章）：

法定代表人（签字）：
代理人（签字）：
联系电话：
日期 ：

附件四：法定代表人和委托代理人身份证复印件（加盖公章）

附件五：企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证照）复印件（加盖公章）

附件六：企业近三年承担过类似项目业绩，附合同复印件

最近三年承担过类似项目业绩情况汇总表
	序号
	项目内容
	采购单位名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	合同签定时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人须提供上述项目合同复印件并加盖公章；合同复印内容应包括签订双方、项目内容、合同金额、双方签章及生效时间（近三年指2023年8月1日起至投标截止日且合同金额不少于20万元，低于20万视为无效合同不得分）。

附件七：履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件八：技术、商务条款偏离表

参数偏离表（技术条款）
	序号
	技术条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


参数偏离表（商务条款）

	序号
	商务条款
	招标要求
	报价响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	详见标书要求
	
	
	

	2
	
	详见标书要求
	
	
	

	3
	
	详见标书要求
	
	
	


注：技术参数中报价响应明确品牌/型号，如参数高于标书要求，请在“原因”一栏中注明什么方面超出。
附件九：真实性承诺书

正德职业技术学院：

为确保项目招标工作顺利进行，我公司在此承诺：

(1)具有独立订立合同的能力;

(2)未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

(3)企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

(4)企业的资质类别满足招标公告要求;
(5)符合法律、法规规定的其他条件。

若经采购人核实，发现所报内容失实或有任何弄虚作假行为，我公司愿自动放弃此次投标，若因此给此次采购工作带来不良影响，我公司将自愿承担所有责任。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或委托代理人（签字）：          

日期 ：

附件十：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 

正德职业技术学院：

我公司在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

单位名称（盖章）：                  

法定代表人或代理人（签字）：       

日期： 
注：投标人可附“国家企业信用信息公示系统”中相关页面截图

附件十一：依法缴纳税收和社会保障资金的证明

1.须提供投标截止时间前三个月（2026年5月至2026年7月）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件并加盖公章（缴纳个税凭据不作为证明材料）。

2.须提供投标截止时间前三个月（2026年5月至2026年7月）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件并加盖公章。

3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应的证明材料。

附件十二：资信证明（会计师事务所出具的上一年年度审计报告）

注：审计报告复印件应当包括资产负债表、利润表及其附注、加盖会计师事务所公章页，复印件必须加盖公章。

（特殊情况需附说明并提供近一年经审计的财务审计报告及财务报表。）
附件十三：承诺函
注：针对第三部分 第三点“技术要求”中第1.“中心机房显示器采购”内容按招标文件中文字加黑加下划线的要求出具承诺函（格式自拟）。
附件十四：现场踏勘确认单
项目名称：中心机房设备采购

项目编号：JSJY-ZDXY-2026-08-003
	现场踏勘单位
	

	现场踏勘时间
	2026年   月   日 

	现场踏勘简述：

                                              踏勘代表：

                                              联系电话：

                                              2026年  月  日

	该单位于2026年  月   日对项目现场进行踏勘。现场踏勘中遇到的问题如下（请如实反映，如没有，则填无）：
招标部门或申购单位代表签字或盖章：    
                      


注：现场踏勘确认单须装订于投标文件内。



